[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
nan=PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ GARAŻY PRZY UL. LIPOWEJ 81 W ŁODZI NA POTRZEBY PROKURATURY REGIONALNEJ W ŁODZI   
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nb=PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ GARAŻY PRZY UL. LIPOWEJ 81 W ŁODZI NA POTRZEBY PROKURATURY REGIONALNEJ W ŁODZI   
ab=ul. Lipowa 81, Łódź, dz. nr  68/5 obręb P-20
ni=Skarb Państwa Prokuratura Regionalna z siedzibą w Łodzi
ai=ul. Piotrkowska 151, 90-950  Łódź  
nw=Domagało Wnuk Architekci
aw=90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315
br=Elektryczna
nk=Witold Makówka	Elektryczna
dt=2019-07-15
kln=1. Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.13102. W przypadku wątpliwości lub  niezgodności przedmiaru z projektem i zasadami wiedzy technicznej należy powiadomić Inwestora i Jednostkę Projektową.13103. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, wizja Ofereneta na miejscu robót oraz uzgodnienia i wyjaśnienia udzielonymi na zapytania Oferentów.13104. Wskazane katalogi wycen i Dostawcy nie są obowiązujące przy wyliczeniu ceny i nie stanowią podstawy do rozliczeń oraz weryfikacji zakresu i technologii wykonania robót.13105. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.13106. Podstawą prawną wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z póź. zm.)13107. Przy obliczeniu ceny ofertowej należy przyjąć stawki podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia i obowiązującą na dzień składania oferty.13
cpv=45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego
cpv=45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT:1310W zakres projektu wchodzą:13101310- Rozdzielnice zasilające.1310- Instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego.1310- Instalację gniazd wtykowych podstawowych i komputerowych.1310- Instalacje zasilające urządzeń technologicznych1310- Instalację uziemiającą i odgromową1310- Instalacje ochrony przeciwporażeniowej i połączeń wyrównawczych131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:13101. Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej131013102. Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:1310 - projekt wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej1310 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18-01-2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.131013103. Do kalkulacji przyjęto:1310 - narzut kosztów pośrednich w wyskości 80% (R, S)1310 - zysk kalkulacyjny w wysokości 20% (R+KpR, S+KpS)1310 - jednostkowe nakłady rzeczowe na podstawie norm publikowanych w KNR, KKNNR, NZ,1310 - ceny materiałów i przcy sprzętu wg danych z aktualnych publikacji i cenników1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=80	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1509]
ty=M
na=Bypass zewnetrzny	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 1694]
ty=M
na=UPS - 40kVA, 10 minut	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 1807]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.585

[RMS ZEST 656]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.37

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9593

[RMS ZEST 1365]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1121099	2
jm=kg	033
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=400.4

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1121399	2
jm=kg	033
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156

[RMS ZEST 1734]
ty=M
na=iglica odgromowa 6mb	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.411

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 988]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7635

[RMS ZEST 1368]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=232.26

[RMS ZEST 1360]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.56

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 991]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2895

[RMS ZEST 1380]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.21

[RMS ZEST 1676]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=9.4228

[RMS ZEST 190]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 215]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1377]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=7.77

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 425]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1489]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=3.6828

[RMS ZEST 1349]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=16.9286

[RMS ZEST 1483]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=8.9216

[RMS ZEST 1381]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=2.8

[RMS ZEST 1361]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=1.08

[RMS ZEST 1383]
ty=S
na=samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=2.45

[RMS ZEST 1356]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=3.6828

[RMS ZEST 1677]
ty=M
na=Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm	0
id=5631105	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=374.4

[RMS ZEST 1633]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW 160mm	0
id=5631290	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4

[RMS ZEST 1806]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW 75mm	0
id=5631290	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=dwukielich śr. 90 mm	0
id=5644301	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5

[RMS ZEST 1632]
ty=M
na=dwukielich śr. 160 mm	0
id=5644303	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5

[RMS ZEST 685]
ty=M
na=Rury osłonowe karbowane (peszel) fi 25 mm	0
id=5653104	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=249.6

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=Masa uszczelniająca CP 601 S Hilti (310 ml	0
id=6830311	1
jm=kg	033
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1494]
ty=M
na=sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm	0
id=6831701	1
jm=kg	033
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 1515]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa typu słupek oświetleniowy h=1.2 m wraz z fundamentem	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1810]
ty=M
na=szafka zasilająca agregatu z gniazdem 63A, obudowa z tworzywa, IP65, IK10	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1220]
ty=M
na=Rozdzielnica RG-prefabrykat zgodnie z rys	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1687]
ty=M
na=Rozdzielnica TUPS-prefabrykat zgodnie z rys	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1688]
ty=M
na=Rozdzielnica TP1-prefabrykat zgodnie z rys	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1689]
ty=M
na=Rozdzielnica T0-prefabrykat zgodnie z rys	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1690]
ty=M
na=Rozdzielnica T0S-prefabrykat zgodnie z rys	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1692]
ty=M
na=Rozdzielnica T1, T2, T3-prefabrykat zgodnie z rys	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1693]
ty=M
na=Rozdzielnica T4-prefabrykat zgodnie z rys	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1792]
ty=M
na=Bateria kondensatorów - kopletna z automatyką	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1239]
ty=M
na=napęd rolet	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 1242]
ty=M
na=wyłącznik ppoż w obudowie z szybka	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1661]
ty=M
na=sterownik rolet	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 604]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=38

[RMS ZEST 1522]
ty=M
na=oprawy typ D1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 1523]
ty=M
na=oprawy typ D2	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 1697]
ty=M
na=oprawy typ DN1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1698]
ty=M
na=oprawy typ F1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 1699]
ty=M
na=oprawy typ K1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 1700]
ty=M
na=oprawy typ K2	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1701]
ty=M
na=oprawy typ M1.1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 1702]
ty=M
na=oprawy typ M2	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1703]
ty=M
na=oprawy typ M3	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1704]
ty=M
na=oprawy typ M3.1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1705]
ty=M
na=oprawy typ M3.2	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1706]
ty=M
na=oprawy typ M4	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1707]
ty=M
na=oprawy typ M4.1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27

[RMS ZEST 1708]
ty=M
na=oprawy typ M5	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1709]
ty=M
na=oprawy typ P1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 1710]
ty=M
na=oprawy typ R1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1711]
ty=M
na=oprawy typ R1.1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1712]
ty=M
na=oprawy typ R2	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1713]
ty=M
na=oprawy typ R3	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108

[RMS ZEST 1714]
ty=M
na=oprawy typ Z1	0
id=7302623	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=oprawa ewakuacyjna LED	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=oprawa awaryjne LED zewnętrzna IP65	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1528]
ty=M
na=oprawa awaryjne LED AW1	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 1530]
ty=M
na=oprawa awaryjne LED AW2	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 1715]
ty=M
na=oprawa awaryjne LED AW1N	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1717]
ty=M
na=oprawa awaryjne LED AW2N	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 1718]
ty=M
na=oprawa awaryjne LED AW21	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 1719]
ty=M
na=oprawa awaryjne LED AW21N	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1802]
ty=M
na=oprawy kanałowa IP44, IK10, ze źródłem LED 1000lm	0
id=7308199	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 1686]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna LED 4000lm,	0
id=7331399	1
jm=kpl.	090
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 704]
ty=M
na=łączniki instalacyjne 2-biegunowe	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.2

[RMS ZEST 708]
ty=M
na=Czujka ruchu wewnętrzna	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.02

[RMS ZEST 1660]
ty=M
na=łączniki instalacyjne krzyżowe	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22

[RMS ZEST 1695]
ty=M
na=łączniki instalacyjne schodowe	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 1696]
ty=M
na=regulator oświetlenia	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 1804]
ty=M
na=łączniki instalacyjne 1-biegunowe	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.26

[RMS ZEST 1011]
ty=M
na=gniazda podtynkowe podstawowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=214.2

[RMS ZEST 1013]
ty=M
na=gniazda podtynkowe hermetyczne podstawowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4

[RMS ZEST 1413]
ty=M
na=PEL 1 - 4x230V+4xRJ45 kat 6e	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=97.92

[RMS ZEST 1414]
ty=M
na=PEL 2 - 2x230V+2xRJ45 kat 6e	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.12

[RMS ZEST 1549]
ty=M
na=PEL 3 - 1x230V+1xRJ45 kat 6e	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 1729]
ty=M
na=Kaseta sufitowa z wyposażeniem	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 1730]
ty=M
na=Kaseta podłogowa z wyposażeniem	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=puszki bakelitowe	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=438.6

[RMS ZEST 1814]
ty=M
na=Rura elektroenerget. z pilotem RG(-P) 28mm	0
id=7580235	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=572

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=puszki przelotowe dla instalacji uziemiającej i połaczeń wyrównawczych	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590330	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=151.5

[RMS ZEST 1319]
ty=M
na=złącza	0
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120

[RMS ZEST 1487]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.3

[RMS ZEST 1364]
ty=M
na=opaski kablowe typ OKI	0
id=7640404	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.5

[RMS ZEST 1363]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 1720]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 4mm2	0
id=7922203	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.8

[RMS ZEST 1535]
ty=M
na=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 10 mm2	0
id=7922205	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 1136]
ty=M
na=Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 16 mm2	0
id=7922206	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 1722]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 25mm2	0
id=7922207	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 1726]
ty=M
na=Przewód typu: LgYc 450/750V 3x 6  mm2	0
id=792240901	3
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4

[RMS ZEST 1547]
ty=M
na=Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5928

[RMS ZEST 1658]
ty=M
na=Przewody do układania na stałe typu N2XH-J 3x1,5 mm2	0
id=795090603	3
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2074.8

[RMS ZEST 1659]
ty=M
na=Przewody do układania na stałe typu N2XH-J 4x1,5 mm2	0
id=795090603	3
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=629.2

[RMS ZEST 1410]
ty=M
na=Przewód HDGs 300/500V 2x2,5mm2	0
id=7956103	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 1546]
ty=M
na=Przewód HDGs 300/500V 3x2,5mm2	0
id=7956113	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.6

[RMS ZEST 1683]
ty=M
na=Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x1,5	0
id=804000603	3
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=262.5

[RMS ZEST 1681]
ty=M
na=Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x2,5	0
id=804000703	3
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=157.5

[RMS ZEST 1541]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2	0
id=8040011	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.8

[RMS ZEST 1797]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu N2XH-J 5x6mm2	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=318

[RMS ZEST 1796]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu N2XH-J 5x10 mm2	0
id=8040055	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=296.8

[RMS ZEST 1795]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu N2XH-J  5x16 mm2	0
id=8040056	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6

[RMS ZEST 1794]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu N2XH-J 5x25 mm2	0
id=8040057	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53

[RMS ZEST 1808]
ty=M
na=Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2	0
id=8040057	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.25

[RMS ZEST 1815]
ty=M
na=Kabel elektroen.b/halog. NKGs 5x4mm2	0
id=8041362	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.9

[RMS ZEST 1680]
ty=M
na=Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKXSżo 0,6/1kV 4x240 SE mm2	0
id=807012014	3
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=113.4

[RMS ZEST 1685]
ty=M
na=słupy aluminiowe dla oswietlenia zewnętrznego h=4m	0
id=8112199	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1376]
ty=M
na=fundament prefabrykowany betonowy	0
id=8140800	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1369]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.295

[RMS ZEST 1155]
ty=R
na=monterzy górnictwa węgla kamiennego	0
id=832	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1732]
ty=M
na=Drabinka kablowa DKP100H50	0
id=8322531	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 1811]
ty=M
na=Korytko kablowe metalowe ocynkowane 300H80	0
id=8322534	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120

[RMS ZEST 1812]
ty=M
na=Korytko kablowe metalowe ocynkowane 200H80	0
id=8322534	1
jm=m	040
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100

[RMS ZEST 858]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=950

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 595]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1170]
ty=R
na=Uruchomienie systemo	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1791]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
il=2797.5399

[RMS ZEST 1330]
ty=M
na=przepusty systemowe hermetyczne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 1510]
ty=M
na=Podest pod UPS	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 18]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budowa zewnętrznych kablowych linii energetycznych i sterowniczych
wa=0
kn=0	0	0
id=1346
nu=1
cpv=45315300-1
wn=	

[POZYCJA]
id=1399
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.7799	0	0.7799
np=1
wa=0
wb=0
il=100.5487

[POZYCJA]
id=1348
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8937

[RMS 1633]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 1632]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[RMS 1483]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8075

[POZYCJA]
id=1516
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4856

[RMS 1806]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 1344]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1365

[RMS 1483]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1925

[POZYCJA]
id=1400
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=360
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=46.138

[RMS 1677]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=374.4

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.404

[RMS 1483]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=1350
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-05	5-10	0103-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.3213	0	0.3213
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1389

[RMS 1680]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=113.4

[RMS 1352]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 1353]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7128

[RMS 656]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 988]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 1487]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1368]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=45.36

[RMS 1369]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 991]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7236

[RMS 1483]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8856

[RMS 1356]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4968

[RMS 1489]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4968

[RMS 1676]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4968

[POZYCJA]
id=1403
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0483	0	0.0483
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9191

[RMS 1681]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=157.5

[RMS 1352]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1353]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.795

[RMS 656]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 988]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 1487]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 1368]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 1369]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 991]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.005

[RMS 1483]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 1356]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.645

[RMS 1489]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.645

[RMS 1676]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.645

[POZYCJA]
id=1404
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0483	0	0.0483
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5318

[RMS 1683]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=262.5

[RMS 1352]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1353]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=1.325

[RMS 656]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 988]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1487]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 1368]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 1369]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 991]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.675

[RMS 1483]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 1356]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.075

[RMS 1489]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.075

[RMS 1676]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.075

[POZYCJA]
id=1517
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-03	5-10	0103-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.1116	0	0.1116
np=1
wa=0
wb=0
il=4.796

[RMS 1808]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=47.25

[RMS 1352]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 1353]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2565

[RMS 1807]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.585

[RMS 988]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0495

[RMS 1487]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 1368]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[RMS 1369]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 991]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3015

[RMS 1483]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.369

[RMS 1356]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 1489]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 1676]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[POZYCJA]
id=1405
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0809-05	5-10	0809-05		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.8 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135					

[RMS 1791]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=190.35

[RMS 1365]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=140.4

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[POZYCJA]
id=1355
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7018

[RMS 1360]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1361]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=1406
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0203	2-01	0704-0203		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.4312	0	0.4312
np=1
wa=0
wb=0
il=55.5925

[POZYCJA]
id=1407
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	-0510 4500-08	0510	4500-08		1
mpn=1211
na=Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1791]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8

[RMS 1362]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 18]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1518
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	-0510 4500-06	0510	4500-06		1
mpn=1211
na=Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 1362]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 1363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 18]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1408
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	-0510 4500-01	0510	4500-01		1
mpn=1211
na=Obróbka na sucho kabli do 1 kV 3-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1791]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8

[RMS 1362]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 1363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 1364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 18]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1409
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-04	5-08	0117-04		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów rurowych hermetycznych na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1791]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=10.32

[RMS 1330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=1173
nu=2
cpv=45316100-6
wn=	

[POZYCJA]
id=1263
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0707-03	2-01	0707-03		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=3.8698	0	3.8698
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3913

[POZYCJA]
id=1264
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	-0510 0510-47-09	0510	0510-47-09		1
mpn=1211
na=Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1791]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 1376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1377]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 1676]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[POZYCJA]
id=1255
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0701-01	5-10	0701-01		1
mpn=_1211
na=Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o długości do 9 m (bez belek ustojowych)
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=8.03	0	8.03
np=1
wa=0
wb=0
il=53.6806

[RMS 1685]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1380]
nz=0.03	0	0.01+0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1676]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 1377]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 1381]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=1258
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1005-07	5-10	1005-07		1
mpn=1211
na=Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6795

[RMS 1686]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1377]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1383]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[POZYCJA]
id=1259
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1001-02	5-10	1001-02		1
mpn=1211
na=Montaż słupków oświetleniowych niskich wraz z fundamentem
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.606

[RMS 1515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[ELEMENT 1]
na=Montaż rozdzielnic - zgodnie z projektem
wa=0
kn=0	0	0
id=789
nu=3
cpv=45315300-1
wn=	

[POZYCJA]
id=800
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica RG
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 1220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1154
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica TUPS
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 1687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1507
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - bateria kondensatorów
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 1792]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1222
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica TP1
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 1688]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1411
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica T0
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 1689]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1412
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-09	5-08	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- rozdzielnica TOS
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5635

[RMS 1690]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1413
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnice T1, T2, T3
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8678

[RMS 1692]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=1414
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica T4
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 1693]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1519
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1106-01	5-10	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż szafki zasilania agregatu o ciężarze do 100 kg z prefabrykowanym fundamentem
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.247

[RMS 1810]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[ELEMENT 1]
na=UPS
wa=0
kn=0	0	0
id=1247
nu=4
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=1248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-10	5	0405-10		1
mpn=_1211
na=Montaż UPS
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=3.33	0	3.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 1694]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-07	5	0406-07		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=4.55	0	4.55
np=1
wa=0
wb=0
il=4.55

[RMS 1509]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1250
pd=						1
mpn=_1211
na=Montaz uruchomienie /transport
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=250	1	250
np=1
wa=0
wb=0
il=250

[RMS 1510]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie i instalacje windy
wa=0
kn=0	0	0
id=1508
nu=5
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=1512
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5737

[RMS 1797]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=37.1

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1513
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2133

[RMS 1658]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1514
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0505-03	5-08	0505-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-, pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.719

[RMS 1802]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia
wa=0
kn=0	0	0
id=11
nu=6
cpv=45311200-2
wn=	

[POZYCJA]
id=619
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=180
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4509

[POZYCJA]
id=1415
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=950
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=950	1	950					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0484	0	0.0484
np=1
wa=0
wb=0
il=43.9109

[POZYCJA]
id=621
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=950
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=950	1	950					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9838

[RMS 858]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=950

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=622
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240					

[RMS 1791]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=21.936

[RMS 685]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02	5-08	0302-02		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=180
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0
il=63.7234

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=183.6

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=991
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=520
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520					

[RMS 1791]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=41.496

[POZYCJA]
id=993
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=735
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=735	1	735					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=40.1501

[RMS 1658]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=764.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1384
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=375
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=375	1	375					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4848

[RMS 1659]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=390

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=825
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1658]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1385
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1659]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9341

[RMS 1658]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=322.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1386
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0089

[RMS 1659]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=638
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1660]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1417
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1345

[RMS 1695]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1267
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3454

[RMS 704]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=61.2

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1515
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0485

[RMS 1804]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=641
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-05	5-08	0307-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników czujek ruchu z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=51
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7151

[RMS 708]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=52.02

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1418
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-05	5-08	0307-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu regulatorów oświetlenia dla systemu DALI
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4202

[RMS 1696]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ D1
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2253

[RMS 1522]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1419
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ D2
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2716

[RMS 1523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1420
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ DN1
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6127

[RMS 1697]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1421
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ F1
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=31.6296

[RMS 1698]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1422
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ K1
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2485

[RMS 1699]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1423
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ K2
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.659

[RMS 1700]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1424
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ M1.1
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2716

[RMS 1701]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1425
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ M2
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9769

[RMS 1702]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1426
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ M3
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.659

[RMS 1703]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1427
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ M3.1
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6127

[RMS 1704]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1428
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ M3.2
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.659

[RMS 1705]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1429
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ M4
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5895

[RMS 1706]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1430
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ M4.1
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7917

[RMS 1707]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1431
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ M5
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.82

[RMS 1708]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1432
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ P1
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5432

[RMS 1709]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1433
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ R1
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3179

[RMS 1710]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1434
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ R1.1
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.659

[RMS 1711]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1435
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ R2
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2948

[RMS 1712]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1436
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ R3
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=108
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1666

[RMS 1713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1437
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - Oprawa typ Z1
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5895

[RMS 1714]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=859
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - końcowych oprawa awaryjne wewnętrzna AW1
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.19

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6727

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1438
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - końcowych oprawa awaryjne wewnętrzna AW1N
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.19

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8909

[RMS 1715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1439
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - końcowych oprawa awaryjne wewnętrzna AW2
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.19

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7818

[RMS 1530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1440
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - końcowych oprawa awaryjne wewnętrzna AW2N
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.19

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9757

[RMS 1717]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1441
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - końcowych oprawa awaryjne wewnętrzna AW21
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.19

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9757

[RMS 1718]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1442
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - końcowych oprawa awaryjne wewnętrzna AW21N
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 1719]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1143
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - końcowych oprawa awaryjne zewnętrzna IP65
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.19

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2606

[RMS 1327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1142
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - końcowych - oprawa ewakuacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.19

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=23.9514

[RMS 1326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=38

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=623
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=150
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[RMS 1791]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[POZYCJA]
id=1146
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=40
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 1791]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=625
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01	9	1201-01		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=150
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[RMS 1791]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[ELEMENT 1]
na=Instalacja zasilająca i gniazd wtykowych
wa=0
kn=0	0	0
id=31
nu=7
cpv=45311100-1
wn=	

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=380
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=34.7297

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02	5-08	0302-02		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=250
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0
il=88.5047

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=255

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-03	5-08	0303-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.3157	0	0.3157
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5224

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-20	5-08	0303-20		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszki przelotowe dla instalacji uziemiającej i połaczeń wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.5643	0	0.5643
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0836

[RMS 61]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1279
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-03	5-08	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3624

[RMS 1722]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1444
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-03	5-08	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8121

[RMS 1136]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1280
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-03	5-08	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4832

[RMS 1535]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.22

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8037

[RMS 1720]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=860
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-04	5-08	0204-04		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.22

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0308	0	0.0308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7353

[RMS 1720]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0107-02	5-10	0107-02		1
mpn=1211
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0724	0	0.0724
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4571

[RMS 1794]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=53

[RMS 1353]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 1352]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 656]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 988]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1364]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 991]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1483]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 1356]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1489]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1676]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1282
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0107-02	5-10	0107-02		1
mpn=1211
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0724	0	0.0724
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6914

[RMS 1795]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 1353]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1352]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 656]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 988]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 1364]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 991]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1483]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.067

[RMS 1356]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 1489]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 1676]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[POZYCJA]
id=1285
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0107-02	5-10	0107-02		1
mpn=1211
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0724	0	0.0724
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3713

[RMS 1796]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=159

[RMS 1353]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 1352]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 656]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 988]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 1364]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 991]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1483]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.005

[RMS 1356]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 1489]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 1676]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=1290
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5595

[RMS 1796]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=137.8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1291
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=265
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=265	1	265					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=19.4868

[RMS 1797]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=280.9

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1521
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=1.103

[RMS 1815]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1288
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0107-01	5-10	0107-01		1
mpn=1211
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5602

[RMS 1541]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=84.8

[RMS 1352]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 1353]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 656]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 988]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 1487]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1494]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 991]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.536

[RMS 1356]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.344

[RMS 1489]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.344

[RMS 1676]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.344

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=5.179

[RMS 1726]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1194
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.15

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9604

[RMS 1546]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1293
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.15

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6557

[RMS 1410]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1193
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=3150	1	3150					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=191.9263

[RMS 1547]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3276

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2550
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=2550	1	2550					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=139.2963

[RMS 1547]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2652

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1294
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=18.888

[RMS 1658]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=322.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1447
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=485
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=485	1	485					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4936

[RMS 1658]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=504.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=646
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=210
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5028

[RMS 1011]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=214.2

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=647
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5717

[RMS 1013]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=883
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-08	5-08	0309-08		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych PEL1
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=96
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6704

[RMS 1413]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=97.92

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=884
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-08	5-08	0309-08		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych PEL2
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=56
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9744

[RMS 1414]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=57.12

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1296
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-08	5-08	0309-08		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych PEL3
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 1549]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1449
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-08	5-08	0309-08		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych kaseta sufitowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 1729]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1450
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-08	5-08	0309-08		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych kaseta podłogowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1392

[RMS 1730]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=970
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) -  napęd rolety
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9769

[RMS 1239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 1661]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1036
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) -  wyłącznik ppoz
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.7

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4393

[RMS 1242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1034
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-01	5-08	0812-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=2650
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=2650	1	2650					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=41.7587

[ELEMENT 1]
na=Koryta kablowe dla instalacji zasilających
wa=0
kn=0	0	0
id=56
nu=8
cpv=45311100-1
wn=	

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-02	5-08	0803-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=210
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0759	0	0.0759
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2218

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1791]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[POZYCJA]
id=650
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=16.92

[RMS 1811]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1460
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=11.28

[RMS 1812]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1520
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych pionowych, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 1812]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1461
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=8.46

[RMS 1732]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=645
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-06	5-08	0109-06		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże inne niż beton)
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=550
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550					

[RMS 1791]
nz=0.0714	0	0.0714
np=1
wa=0
wb=0
il=39.27

[RMS 1814]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=572

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1148
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-04	5-08	0117-04		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów rurowych hermetycznych o średnicy do 36 mm na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1791]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 1330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1150
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09	5-01	0606-09		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie wprowadzeń kabli ppoż
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.393

[RMS 1331]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1349]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa  i uziemiająca
wa=0
kn=0	0	0
id=1125
nu=9
cpv=45311200-2
wn=	

[POZYCJA]
id=1127
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0604-04	5-08	0604-04		1
mpn=_1211
na=Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej  z pręta o średnicy do 10 mm na dachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.20

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[RMS 1791]
nz=0.193	0	0.193
np=1
wa=0
wb=0
il=28.95

[RMS 1316]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 1315]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=151.5

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1128
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0607-18	5-08	0607-18		1
mpn=_1211
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.20

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[RMS 1791]
nz=0.354	0	0.354
np=1
wa=0
wb=0
il=53.1

[RMS 1365]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1131
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0618-01 z.o. 9901-5 	5-08	0618-01	 z.o. 9901-5 	1
mpn=2:0:098,101211
na=Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - roboty w budowli o wysokości 4-12 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.20

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2554

[RMS 1319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1300
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0615-03	5-08	0615-03		1
mpn=_1211
na=Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.20

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=0.266	0	0.266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.532

[RMS 1734]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1132
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=_1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.20

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1791]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0
il=3.143

[RMS 1319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1470
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.20

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.7799	0	0.7799
np=1
wa=0
wb=0
il=63.3084

[POZYCJA]
id=1198
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0611-02	5-08	0611-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.20

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[RMS 1791]
nz=0.761	0	0.761
np=1
wa=0
wb=0
il=76.1

[RMS 1365]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 604]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=38

[POZYCJA]
id=1134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1791]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=8.68

[ELEMENT 1]
na=Badania odbiorcze i pomiary instalacji zasilających
wa=0
kn=0	0	0
id=651
nu=10
cpv=45311200-2
wn=	

[POZYCJA]
id=652
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1791]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[POZYCJA]
id=653
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-02	5-08	0901-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=180
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[RMS 1791]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=75.6

[POZYCJA]
id=654
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1791]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=3.32

[POZYCJA]
id=655
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-04	5-08	0901-04		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=25
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 1791]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1791]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[POZYCJA]
id=657
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=115
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115					

[RMS 1791]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=31.05

[POZYCJA]
id=1147
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie działania wyłacznikia ppoż
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=1469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.25

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1791]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=11.16

