[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
nan=PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ GARAŻY PRZY UL. LIPOWEJ 81 W ŁODZI NA POTRZEBY PROKURATURY REGIONALNEJ W ŁODZI   
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nb=PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ GARAŻY PRZY UL. LIPOWEJ 81 W ŁODZI NA POTRZEBY PROKURATURY REGIONALNEJ W ŁODZI   
ab=ul. Lipowa 81, Łódź, dz. nr  68/5 obręb P-20
ni=Skarb Państwa Prokuratura Regionalna z siedzibą w Łodzi
ai=ul. Piotrkowska 151, 90-950  Łódź  
nw=Domagało Wnuk Architekci
aw=90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315
br=Teletechniczna
nk=Witold Makówka	Elektryczna
dt=2019-07-15
kln=1. Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.13102. W przypadku wątpliwości lub  niezgodności przedmiaru z projektem i zasadami wiedzy technicznej należy powiadomić Inwestora i Jednostkę Projektową.13103. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, wizja Ofereneta na miejscu robót oraz uzgodnienia i wyjaśnienia udzielonymi na zapytania Oferentów.13104. Wskazane katalogi wycen i Dostawcy nie są obowiązujące przy wyliczeniu ceny i nie stanowią podstawy do rozliczeń oraz weryfikacji zakresu i technologii wykonania robót.13105. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.13106. Podstawą prawną wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z póź. zm.)13107. Przy obliczeniu ceny ofertowej należy przyjąć stawki podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia i obowiązującą na dzień składania oferty.13
cpv=45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
cpv=45314200-3	Instalowanie linii telefonicznych
cpv=45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT:1310W zakres projektu wchodzą:13101310- Instalacje logiczną.1310- Instalacja SSP1310- Instalacja oddymiania klatki1310- Instalacja kontroli dostępu1310- Instalacja alarmowa1310- Inne instalacje niskopradowe13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:13101. Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej131013102. Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:1310 - projekt wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej1310 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18-01-2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.131013103. Do kalkulacji przyjęto:1310 - narzut kosztów pośrednich w wyskości 80% (R, S)1310 - zysk kalkulacyjny w wysokości 20% (R+KpR, S+KpS)1310 - jednostkowe nakłady rzeczowe na podstawie norm publikowanych w KNR, KKNNR, NZ,1310 - ceny materiałów i przcy sprzętu wg danych z aktualnych publikacji i cenników1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=80	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=Czujnik drzwi	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=Zasilacz buforowany 12V - kpl	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=Czytnik kart systemu KD	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=Ręczne przycisko oddymiania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=Ręczne przycisko przewietrzania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1580]
ty=M
na=Czujka pogodowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1582]
ty=M
na=Siłownik drzwi napowietrzajacych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1583]
ty=M
na=Siłownik okna oddymiania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1587]
ty=M
na=Centralka zasilająco sterująca oddymiania klatki schodowej - kpl	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1750]
ty=M
na=Zaczep elektromagnetyczny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 1751]
ty=M
na=Kontroler dostępu 4 drzwi - IP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1752]
ty=M
na=Kontroler dostępu 2 drzwi - IP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=Materiały pomocnicze'	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1875]
ty=M
na=Materiały pomocnicze''	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1765]
ty=M
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=kpl	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1800]
ty=M
na=materiały pomocnicze'	0
id=0000000	1
jm=kpl	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1811]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.13

[RMS ZEST 1779]
ty=M
na=benzyna ekstrakcyjna	0
id=1050002	1
jm=dm3	066
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.09

[RMS ZEST 1810]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.021

[RMS ZEST 1809]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.228

[RMS ZEST 1854]
ty=S
na=Ubijak wibracyjny 66-78 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=3.51

[RMS ZEST 1784]
ty=M
na=gwoździe stalowe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14

[RMS ZEST 1812]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.456

[RMS ZEST 1814]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=239.4

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1816]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.114

[RMS ZEST 1852]
ty=M
na=Mieszanka betonowa (B-30), C25/30, K-3	0
id=237060208	3
jm=m3	060
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 1819]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=4.511

[RMS ZEST 190]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 215]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 425]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1818]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=2.451

[RMS ZEST 1349]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=8.6696

[RMS ZEST 1803]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=8.331

[RMS ZEST 1817]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=2.451

[RMS ZEST 1807]
ty=M
na=Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 25/2,3mm	0
id=5631103	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=343.2

[RMS ZEST 1831]
ty=M
na=Rura RHDPE 50x4,4	0
id=5631103	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96

[RMS ZEST 685]
ty=M
na=Rury osłonowe karbowane (peszel) fi 25 mm	0
id=5653104	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=468

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=Masa uszczelniająca CP 601 S Hilti (310 ml	0
id=6830311	1
jm=kg	033
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1276]
ty=M
na=organizator kabla	0
id=7060999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 1335]
ty=M
na=stelaż dla montazu zapasu światłowodów	0
id=7060999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1871]
ty=M
na=osłona spawu R&M	0
id=7062999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 1872]
ty=M
na=magazynek na spawy R&M	0
id=7062999	2
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 1870]
ty=M
na=adapter światłowodowy SC-RJ R&M	0
id=7552999	2
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1868]
ty=M
na=gniazdo świałowodowe podwójne 2xS	0
id=7554999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=rury winidurowe	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3842.8

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1514.95

[RMS ZEST 1813]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57

[RMS ZEST 1743]
ty=M
na=szafa dystrybucyjna stojąca 19", 42U, 800x1000mm	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 814]
ty=M
na=panel krosowy 48-portów - 6 kat.	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 1274]
ty=M
na=półka do szafy dystrybucyjnej 19"	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1564]
ty=M
na=panel światłowodowy	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 807]
ty=M
na=listwa zasilająca 1U/220V z gniazdami z bolcem, z ochronnikiem przeciwprzepięciowym	0
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1275]
ty=M
na=panel wentylacyjny dachowy z termostatem	0
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=zasilacz awaryjny 3000VA, 15minut z bateriami	0
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1746]
ty=M
na=ruter typu  z licencjami 3-lata	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1747]
ty=M
na=Kontroler sieci bezprzewodowej	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1864]
ty=M
na=urządzenie aktywne-switch zarządzalny 10/100/1000 - 48 portowy + 2-moduły światłowodowe  zgodnie z wymaganiami Inwestora - Dostawa Inwestora	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567511588
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
iin=12	12
il=12

[RMS ZEST 1865]
ty=M
na=urządzenie aktywne-switch zarządzalny 10/100/1000 - 48 portowy POE zgodnie z wymaganiami Inwestora - Dostawa Inwestora	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1567511694
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
iin=1	1
il=1

[RMS ZEST 1788]
ty=M
na=Kabel telekomunikacyjny 100 par x0,5mm	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=przewody instalacji kontroli - zgodnie z DTR	0
id=7950899	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=431.6

[RMS ZEST 1759]
ty=M
na=przewody instalacji przyzewowej - zgodnie z DTR	0
id=7950899	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=332.8

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=Przewód HDGs 3x2,5, PH90	0
id=795090603	3
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8

[RMS ZEST 860]
ty=M
na=przewody kabelkowe zgodnie z DTR	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=254.8

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=kabel okablowania strukturalnego 6-kategorii w izolacji bezhalogenowej	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49819

[RMS ZEST 1742]
ty=M
na=kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=594

[RMS ZEST 1300]
ty=M
na=kabel krosowy RJ45-RJ45 6-kat 1,0mb	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=200

[RMS ZEST 1670]
ty=M
na=kabel krosowy RJ45-RJ45 6-kat 2,0mb	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=385

[RMS ZEST 1255]
ty=M
na=Przewody do systemów alarmowych i domofonów YTDY 6x0,5	0
id=801190306	3
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4180

[RMS ZEST 1863]
ty=M
na=Przewody do systemów alarmowych i domofonów YTDY 8x0,5	0
id=801190310	3
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=473

[RMS ZEST 1584]
ty=M
na=Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0	0
id=8021701	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33

[RMS ZEST 1266]
ty=M
na=Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 1x2x0,8	0
id=8022301	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=275

[RMS ZEST 1585]
ty=M
na=Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 1x2x1,0	0
id=8022311	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.5

[RMS ZEST 1824]
ty=M
na=Kable UTP ziemny	0
id=804000603	3
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=598.5

[RMS ZEST 1332]
ty=M
na=stacja komputerowa typu - "Stacja robocza: Core i5, ram 16GB, hdd SSD 120, hdd 1TB, + peryferia+ OS, zainstalowany system operacyjny typu WIN 8, oraz aplikacje biurowe Office	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1333]
ty=M
na=monitor LCD 32"	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1417]
ty=M
na=Kamera IP - POE wewnętrzna	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 1437]
ty=M
na=Aparat telefoniczny klasy stacjonarny, bezprzewodowy z ładowarką	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 1671]
ty=M
na=Kamera IP - POE zewnętrzna	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1672]
ty=M
na=Rejestrator obrazu IP 4x8TB, licencja 32 kamer	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1767]
ty=M
na=Wzmacniacz stero 90W	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1768]
ty=M
na=Mikrofon bezprzewodowy	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1771]
ty=M
na=Ekran elektryczny o powierzchni roboczej 240 x 150cm do zabudowy sufitowej, przełącznik ścienny	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1772]
ty=M
na=Wzmacniacz 100V, miksujący	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1773]
ty=M
na=Zestaw głośnikowy sufitowy	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 1774]
ty=M
na=Przyłącze podłogowe wyposażone w 2x gniazdo HDMI, złącze DB9, 2 x gniazdo 230V	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1775]
ty=M
na=Przyłącze stołowe wyposażone w gniazdo HDMI, przycisk, 2 x gniazdo 230V	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1776]
ty=M
na=Triger	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1777]
ty=M
na=Przłącznik HDMI	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1799]
ty=M
na=Przyłącze	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1874]
ty=M
na=kabel krosowy światłowodowy R&M	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 1794]
ty=M
na=kabel światłowodowy jednomodowy  SM 12J 9/125	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.5

[RMS ZEST 1866]
ty=M
na=kabel światłowodowy jednomodowy  SM 4/125	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=495

[RMS ZEST 1815]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.55

[RMS ZEST 1783]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157	0
id=8220405	1
jm=kg	033
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 1155]
ty=R
na=monterzy górnictwa węgla kamiennego	0
id=832	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1268]
ty=M
na=kołki kotwiące atestowane	0
id=8321799	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=750

[RMS ZEST 856]
ty=M
na=śruby kotwiące	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1755]
ty=M
na=śruby kotwiące'	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 1855]
ty=M
na=Koryto kablowe metalowe ocynkowane 200H80	0
id=8322534	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=160

[RMS ZEST 1856]
ty=M
na=Koryto kablowe metalowe ocynkowane 500H110	0
id=8322534	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1857]
ty=M
na=Koryto kablowe metalowe ocynkowane 400H110	0
id=8322534	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1858]
ty=M
na=Koryto kablowe metalowe ocynkowane 300H110	0
id=8322534	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1859]
ty=M
na=Koryto kablowe metalowe ocynkowane 50H30	0
id=8322534	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80

[RMS ZEST 1785]
ty=M
na=koszulka izolacyjna	0
id=8520000	1
jm=m	040
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 858]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 1267]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=600

[RMS ZEST 821]
ty=M
na=opaski mocujące	0
id=8999999	2
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=583

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 595]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1170]
ty=R
na=Uruchomienie systemo	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1791]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=7039.9634

[RMS ZEST 766]
ty=S
na=przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta	0
id=al001	3
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=3.8

[RMS ZEST 1873]
ty=S
na=spawarka światłowodowa	0
id=at151	3
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=6.72

[RMS ZEST 1748]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	0
id=at154	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=87.72

[RMS ZEST 823]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej kpl.	0
id=at155	1
jm=m-g	148
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
il=87.72

[RMS ZEST 1853]
ty=M
na=studnia prefabrykowana SKR-1 kompletna z ramą i pokrywą	0
id=t000025	3
jm=kpl.	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1841]
ty=M
na=lakier asfaltowy	0
id=t000027	3
jm=dm3	066
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.88

[RMS ZEST 1832]
ty=R
na=monterzy	0
id=t02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1028]
ty=M
na=Gniazdo czujek	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=165

[RMS ZEST 1030]
ty=M
na=Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37

[RMS ZEST 1052]
ty=M
na=Czytnik kart z klawiaturą	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 1066]
ty=M
na=Panel odbiorczy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1248]
ty=M
na=centralka SSWiN - kompletna z zasilaczem i obudową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1249]
ty=M
na=Karta łączności	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1258]
ty=M
na=Czujka ruchu pasywna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=112

[RMS ZEST 1260]
ty=M
na=Zapasowa szybka do Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1261]
ty=M
na=Klucz do Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1262]
ty=M
na=Ręczne ostrzegacze pożarowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1263]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno akustyczny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17

[RMS ZEST 1270]
ty=M
na=Konfigutacja i dokumentacja	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=Gniazdo RJ-45	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=583

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=Element sterujacy EKS	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 1330]
ty=M
na=przepusty systemowe hermetyczne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35

[RMS ZEST 1420]
ty=M
na=Panel zewnętrzny w obudowie	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1552]
ty=M
na=Materiały, Konfiguracja i dokumentacja	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1555]
ty=M
na=Materiały, Konfiguracja i dokumentacja wykonawcza	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1736]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno akustyczny wewnętrzny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1737]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1738]
ty=M
na=Centrala SSP adresowalna kompletna, 4 linii dozorowych z zasilaczem, baterią akumulatorów 24Ah, komplet kabli oprogramowanie itp	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1740]
ty=M
na=Automatyczne optyczna czujka pożarowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=152

[RMS ZEST 1741]
ty=M
na=Automatyczne temp-różnic czujka pożarowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1744]
ty=M
na=ruter WiFi zasilanie POE	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1749]
ty=M
na=Panel domofonowy portierski	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1753]
ty=M
na=Centrala dyżurkowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1754]
ty=M
na=Zasilacz 24VDC, 240W, 10A	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1756]
ty=M
na=Salowa lampka sygnalizacyjna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1757]
ty=M
na=Przycisk przywoławczo-odwoławczy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1758]
ty=M
na=Przycisk sznurkowy "psz"	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1761]
ty=M
na=Uchwyt projektora	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1766]
ty=M
na=Okablowanie stałe i ruchome'	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1770]
ty=M
na=Projektor WXGA 5000lumenów	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1778]
ty=M
na=Okablowanie stałe i ruchome	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1795]
ty=M
na=Głośnik sufitowy	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1796]
ty=M
na=Uchwyt projektora'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1797]
ty=M
na=Mikrofon sufitowy	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1860]
ty=M
na=karta podłączenia sygnalizatora optycznego/akustycznego	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 1861]
ty=M
na=expander z obudową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1567680527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 18]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Budowa zewnętrznych kablowych linii teletechnicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=1507
nu=1
cpv=45315600-4
wn=	

[POZYCJA]
id=1512
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=330
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=42.2931

[RMS 1807]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=343.2

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.287

[RMS 1803]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.815

[POZYCJA]
id=1525
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0759

[RMS 1831]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0936

[RMS 1803]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[POZYCJA]
id=1526
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-040 0301-02	S.A.-040	0301-02		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=23.76	0	23.76
np=1
wa=0
wb=0
il=23.76

[RMS 1852]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1853]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1841]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 1803]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 1819]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1854]
nz=3.51	0	3.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[POZYCJA]
id=1517
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=570
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.3

[PRZEDMIAR]
wo=570	1	570					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0483	0	0.0483
np=1
wa=0
wb=0
il=26.2924

[RMS 1824]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=598.5

[RMS 1809]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.228

[RMS 1810]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=3.021

[RMS 1811]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=5.13

[RMS 1812]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 1813]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=57

[RMS 1814]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=239.4

[RMS 1815]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=8.55

[RMS 1816]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.114

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1349]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.819

[RMS 1803]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=4.674

[RMS 1817]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.451

[RMS 1818]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.451

[RMS 1819]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.451

[POZYCJA]
id=1524
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-04	5-08	0117-04		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów rurowych hermetycznych na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1791]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 1330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Koryta kablowe dla instalacji niskopradowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1451
nu=2
cpv=45311100-1
wn=	

[POZYCJA]
id=1462
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-02	5-08	0803-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=210
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0759	0	0.0759
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2218

[POZYCJA]
id=1463
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1791]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[POZYCJA]
id=1464
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=22.56

[RMS 1855]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=160

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1527
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych pionowych, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.564

[RMS 1856]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1528
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych pionowych, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.564

[RMS 1857]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1529
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych pionowych, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 1858]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1531
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt kablowych metalowych w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, łacznie z dedykowanymi zawiesiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[RMS 1791]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=11.28

[RMS 1859]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1467
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0107-02	5-08	0107-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3620
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=3620	1	3620					

[RMS 1791]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0
il=394.58

[RMS 183]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3764.8

[RMS 184]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1484.2

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1468
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-04	5-08	0117-04		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów rurowych hermetycznych o średnicy do 36 mm na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1791]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 1330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1457
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.4

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[RMS 1791]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=41.13

[RMS 685]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=468

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1459
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09	5-01	0606-09		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie wprowadzeń kabli ppoż
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2,4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.393

[RMS 1331]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1349]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[ELEMENT 1]
na=System alarmowy
wa=0
kn=0	0	0
id=1040
nu=3
cpv=45314320-0
wn=	

[POZYCJA]
id=1041
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-05	AL-01	0102-05		1
mpn=_1211
na=Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=40.8	0	40.8
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[RMS 1248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1042
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0106-01	AL-01	0106-01		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta zdalnej transmisji sygnałów (monitoringu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 1249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1043
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0106-05	AL-01	0106-05		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sygnalizatora optycznego/akustycznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1791]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 1860]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=1532
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0106-05	AL-01	0106-05		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - expander
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1791]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 1861]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=1046
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-03	AL-01	0301-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 1791]
nz=6.39	0	6.39
np=1
wa=0
wb=0
il=70.29

[RMS 1052]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1056
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-05	AL-01	0201-05		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=112
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112					

[RMS 1791]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=250.88

[RMS 1258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[POZYCJA]
id=1079
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1791]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 1736]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=1471
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=3.74

[RMS 1737]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1049
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3800
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=3800	1	3800					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=77.52

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1255]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=4180

[POZYCJA]
id=1050
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=430
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14

[PRZEDMIAR]
wo=430	1	430					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=8.772

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1863]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=473

[POZYCJA]
id=1297
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=dedykowany system alarmowy dla serwerowni - kompletny z czujnikami
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.15

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1552]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1055
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.14, 2.15

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=61	0	61
np=1
wa=0
wb=0
il=122

[ELEMENT 1]
na=Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP
wa=0
kn=0	0	0
id=1057
nu=4
cpv=45314320-0
wn=	

[POZYCJA]
id=1061
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09	AL-01	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń i elementów SAP - projektowana centrala SSP
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=5.78	0	5.78
np=1
wa=0
wb=0
il=5.78

[RMS 1738]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1260]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1261]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1062
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-02	AL-01	0403-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd pożarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=165
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165					

[RMS 1791]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=168.3

[RMS 1028]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=165

[POZYCJA]
id=1063
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=152
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=152	1	152					

[RMS 1791]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=235.6

[RMS 1740]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=152

[POZYCJA]
id=1472
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1791]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 1741]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1064
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-07	AL-01	0404-07		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=37
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37					

[RMS 1791]
nz=0.716	0	0.716
np=1
wa=0
wb=0
il=26.492

[RMS 1030]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[POZYCJA]
id=1065
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-03	AL-01	0402-03		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1791]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=6.51

[RMS 1262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=1066
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-02	AL-01	0403-02		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatorów optyczno akustycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[RMS 1791]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 1263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[POZYCJA]
id=1145
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-15	AL-01	0404-15		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - element sterujacy
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1791]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 1329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=1299
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Montaż wraz materiałmi stałego urządzenia gaśniczego dla serwrowni na FE36 - kompletny system
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.7

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1555]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1069
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania pętli dozorowych, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=540
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5, 2.6

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=11.016

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1742]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=594

[POZYCJA]
id=1070
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania pętli dozorowych, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=250
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5, 2.6

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1266]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=275

[POZYCJA]
id=1071
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-02	5-08	0803-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1350
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5, 2.6

[PRZEDMIAR]
wo=1350	1	1350					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0759	0	0.0759
np=1
wa=0
wb=0
il=97.8547

[POZYCJA]
id=1072
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0107-02	5-08	0107-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5, 2.6

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[RMS 1791]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0
il=8.175

[RMS 183]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 184]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=30.75

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1073
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=600
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5, 2.6

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0424

[RMS 1267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=600

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1074
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-03	5-08	0809-03		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=750
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5, 2.6

[PRZEDMIAR]
wo=750	1	750					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8788

[RMS 1268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=750

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1149
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-05	5-08	0117-05		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów rurowych hermetycznych o średnicy do 16 mm na stropie
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.5, 2.6

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1791]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=8.85

[RMS 1330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1076
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-06	AL-01	0601-06		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6, 2.7

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=140.4	0	140.4
np=1
wa=0
wb=0
il=280.8

[POZYCJA]
id=1077
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1791]
nz=86.91	0	86.91
np=1
wa=0
wb=0
il=260.73

[RMS 766]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[POZYCJA]
id=1078
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Konfiguracja systemu SSP i opracowanie dokumentacji powykonawczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.6, 2.7

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej1310
wa=0
kn=0	0	0
id=1322
nu=5
cpv=45314320-0
wn=	

[POZYCJA]
id=1323
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-01	5-08	0213-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2691

[RMS 1577]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1324
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-03	AL-01	0402-03		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1791]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.79

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1325
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-03	AL-01	0402-03		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z przewietrzania
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1326
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-01	AL-01	0403-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pogodowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1327
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09	AL-01	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=5.78	0	5.78
np=1
wa=0
wb=0
il=5.78

[RMS 1587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1328
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09	AL-01	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - napęd drzwi napowietrzających
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=5.78	0	5.78
np=1
wa=0
wb=0
il=5.78

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1329
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09	AL-01	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - napęd okna oddymiania
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=5.78	0	5.78
np=1
wa=0
wb=0
il=5.78

[RMS 1583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1330
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania pętli dozorowych, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=30
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.612

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1584]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=33

[POZYCJA]
id=1331
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania pętli dozorowych, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=35
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.714

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1585]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=38.5

[POZYCJA]
id=1333
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-06	AL-01	0601-06		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=140.4	0	140.4
np=1
wa=0
wb=0
il=140.4

[POZYCJA]
id=1334
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.8

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=86.91	0	86.91
np=1
wa=0
wb=0
il=86.91

[RMS 766]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[ELEMENT 1]
na=Sieć logiczna i telefoniczna
wa=0
kn=0	0	0
id=1080
nu=6
cpv=45314320-0
wn=	

[POZYCJA]
id=1301
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-01	AT-15	0109-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf telekom 19" stojących
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1743]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1082
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-11	AT-15	0109-11		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1274]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1152
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-15	AT-15	0109-15		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż dla zapasu światłowodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1335]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1083
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-10	AT-15	0109-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1791]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 807]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=1084
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-12	AT-15	0109-12		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1275]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1085
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-15	AT-15	0109-15		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[RMS 1791]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1276]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=1086
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-16	AT-15	0109-16		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1295]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1087
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-08	AT-15	0109-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy 48-portów - 3 kat.
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1309
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-08	AT-15	0109-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy 48-portów - 6 kat.
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1791]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 814]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=1310
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-08	AT-15	0109-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1564]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1089
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-14	AT-15	0109-14		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne zgodnie z wymaganiami Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1865]
nz=1	0	1
np=0
iin=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1090
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-14	AT-15	0109-14		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne zgodnie z wymaganiami Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1791]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1864]
nz=1	0	1
np=0
iin=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=1473
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-14	AT-15	0109-14		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - ruter zgodnie z wymaganiami Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1474
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-14	AT-15	0109-14		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kontroler sieci bezprzewodowej zgodnie z wymaganiami Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1747]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1092
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0101-03 z.sz. 2.4. 	AT-15	0101-03	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,10121,0:1,0911
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=6500
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=6500	1	6500					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=622.44

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=7150

[POZYCJA]
id=1094
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=38650
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=38650	1	38650					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=788.46

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=42515

[POZYCJA]
id=1533
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-02	AT-15	0102-02		1
mpn=_1211
na=Układanie okablowania strukturalnego -  kabel światłowodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=450
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[RMS 1791]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=9.54

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1866]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=495

[POZYCJA]
id=1095
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-05	AT-15	0108-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=583
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=583	1	583					

[RMS 1791]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=7.579

[RMS 1290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=583

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1534
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1868]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1535
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-06	AT-15	0108-06		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera światłowodowegoSC-RJ
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1791]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1870]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=1096
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-05	AT-15	0108-05		1
mpn=_1211
na=Montaż rutera WiFi
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1791]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1744]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1098
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0117-01	AT-15	0117-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki SRV w szafie dystrybucyjnej - montaż 1 pary
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=583
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=583	1	583					

[RMS 1791]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=229.702

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 821]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=583

[POZYCJA]
id=1099
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0117-03	AT-15	0117-03		1
mpn=_1211
na=Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki SRV w szafie dystrybucyjnej - każda następna para
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1749
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=1749	1	1749					

[RMS 1791]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=41.976

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1536
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0105-02	AT-15	0105-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1791]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1871]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 1872]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 1873]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[POZYCJA]
id=1100
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-01	AT-15	0118-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1748]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 823]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=1101
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-02	AT-15	0118-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=582
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=582	1	582					

[RMS 1791]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=174.6

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1748]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=87.3

[RMS 823]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=87.3

[POZYCJA]
id=1104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200					

[RMS 1791]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1300]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=200

[POZYCJA]
id=1392
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=385
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=385	1	385					

[RMS 1791]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=31.185

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1670]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=385

[POZYCJA]
id=1538
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-04	AT-15	0119-04		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 1791]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=1.288

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1874]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=1214
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1701-01	5-06	1701-01		1
mpn=1211
na=Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich CB biurkowych na podłożu z cegły lub drewna
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.10

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=20.628

[RMS 1437]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kamer ochrony
wa=0
kn=0	0	0
id=414
nu=7
cpv=45312100-8
wn=	

[POZYCJA]
id=1106
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 1791]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=73.92

[RMS 1417]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1393
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1791]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=23.52

[RMS 1671]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=736
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01 z.sz. 3.4	AL-01	0501-01	 z.sz. 3.4	1
mpn=3:0:094,101211
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=146.16

[POZYCJA]
id=1108
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 1672]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1151
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.11

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=33.7

[RMS 1332]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1333]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=System wideofonowy
wa=0
kn=0	0	0
id=753
nu=8
cpv=45314320-0
wn=	

[POZYCJA]
id=754
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - panel wejściowy zewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1791]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1475
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - panel wejściowy wewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 856]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=917
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-02	5-08	0406-02		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 858]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1066]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1476
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-02	5-08	0406-02		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy portierski ze sterowaniem szlabanami i bramami
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 858]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1749]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=756
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=245
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.13

[PRZEDMIAR]
wo=245	1	245					

[RMS 1791]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=13.377

[RMS 860]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=254.8

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=System kontroli dostępu
wa=0
kn=0	0	0
id=1312
nu=9
cpv=45314320-0
wn=	

[POZYCJA]
id=1314
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-02	AL-01	0304-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 1791]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=27.61

[RMS 1750]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1477
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-02	AL-01	0304-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1791]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=17.57

[RMS 1570]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1315
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-02	AL-01	0304-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - czujnki zamknięcia drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 1791]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=45.18

[RMS 1571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1316
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-05	AL-01	0302-05		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=23.6	0	23.6
np=1
wa=0
wb=0
il=118

[RMS 1751]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1478
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-05	AL-01	0302-05		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1791]
nz=23.6	0	23.6
np=1
wa=0
wb=0
il=47.2

[RMS 1752]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1317
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-03	AL-01	0301-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[RMS 1791]
nz=6.39	0	6.39
np=1
wa=0
wb=0
il=134.19

[RMS 1574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1335
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-03	AL-01	0301-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk awaryjnego otwierania drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1791]
nz=6.39	0	6.39
np=1
wa=0
wb=0
il=57.51

[RMS 1574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1318
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0510-01 z.sz. 6.	7-08	0510-01	 z.sz. 6.	1
mpn=53:0:0954,101211
na=Przewody sygnałowe i magistrale systemu kontroli dostępu - zgodnie z DTR
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=415
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=415	1	415					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.1387	0	0.1387
np=1
wa=0
wb=0
il=71.9506

[RMS 1575]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=431.6

[POZYCJA]
id=1319
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-02	AL-01	0307-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1791]
nz=123.94	0	3.94+120
np=1
wa=0
wb=0
il=867.58

[POZYCJA]
id=1321
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Włączenie projektowanego systemu do systemu SSP instalowanie oprogramowania kontrolnego, opracowanie dokumntacji powykonawczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=System przywoławczy
wa=0
kn=0	0	0
id=1479
nu=10
cpv=45315600-4
wn=	

[POZYCJA]
id=1480
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05	AL-01	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali systemu przywoławczego - centralka dyżurkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=34.35	0	34.35
np=1
wa=0
wb=0
il=34.35

[RMS 1753]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1754]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1481
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - lampka sygnalizacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 1755]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 1756]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1482
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - sygnalizator przywołania
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 1755]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 1757]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1483
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - przycisk sznurkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1791]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 1758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1484
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Montaż systemu przywoławczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1791]
nz=150	0	150
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[POZYCJA]
id=1485
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0510-01 z.sz. 6.	7-08	0510-01	 z.sz. 6.	1
mpn=53:0:0954,101211
na=Przewody sygnałowe systemu przywoławczego w izolacji bezhalogenowej zgodnie z DTR
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.1387	0	0.1387
np=1
wa=0
wb=0
il=55.48

[RMS 1759]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=332.8

[POZYCJA]
id=1539
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Konfiguracja systemu, opracowanie dokumntacji powykonawczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Montaż systemów audio-video
wa=0
kn=0	0	0
id=1486
nu=11
cpv=45312000-7
wn=	

[POZYCJA]
id=1487
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-04	5-08	0403-04		1
mpn=_1211
na=Montaż projektora 5000 lumenów
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 1770]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1488
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-01	5-06	0105-01		1
mpn=1211
na=Instalowanie pojedynczych ekranu - analogia - pracownia
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0751

[RMS 1771]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1491
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-01	5-06	0105-01		1
mpn=1211
na=Instalowanie systemu audio - sala konferencyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.16

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=310	0	310
np=1
wa=0
wb=0
il=296.05

[RMS 1772]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1768]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1773]
nz=6	0	6
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1774]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1775]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1777]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1765]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przyłacza telekomunikacyjnego 
wa=0
kn=0	0	0
id=1492
nu=12
cpv=45314200-3
wn=	

[POZYCJA]
id=1493
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0810-07	5-01	0810-07		1
mpn=1211_
na=Demontaż głowic kablowych o 100 parach na kablu w powłoce termoplast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=8.44	0	8.44
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0602

[RMS 1779]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 1349]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=1494
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0816-04	5-01	0816-04		1
mpn=1211
na=Montaż przełącznic PTLLs 80 i 120 na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.528

[RMS 1349]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1495
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0818-06	5-01	0818-06		1
mpn=1211
na=Rozszycie kabli zakończeniowych o 100 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=kon.kabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=11.2	0	11.2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.696

[RMS 1779]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1783]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1784]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1785]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[ELEMENT 1]
na=Montaż kabli telekomunikacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=1496
nu=13
cpv=45314320-0
wn=	

[POZYCJA]
id=1498
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=kabel telekomunikacyjny głowica-serwerownia
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1

[RMS 1788]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1500
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 4xkabel przyłącze-serwerownia, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=140
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=2.856

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=154

[POZYCJA]
id=1501
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-02	AT-15	0102-02		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=35
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.18

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 1791]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=0.742

[RMS 1794]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=38.5

[RMS 18]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż systemów audio dla pomieszczenia okaza - piwinca
wa=0
kn=0	0	0
id=1502
nu=14
cpv=45314000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=1503
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-04	5-08	0403-04		1
mpn=_1211
na=Montaż głośnika sufitowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5921

[RMS 1795]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1796]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1504
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-04	5-08	0403-04		1
mpn=_1211
na=Montaż mkrofonu sufitowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5921

[RMS 1797]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1506
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-01	5-06	0105-01		1
mpn=1211
na=Instalowanie systemu audio -
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=2.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1791]
nz=80	0	80
np=1
wa=0
wb=0
il=76.4

[RMS 1767]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1799]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1800]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

