[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.24
pe=1
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	1	5	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=DWA domagało wnuk architekci
afn=al. 1-go Maja 87 lok. 315,  90-755 Łódź
nb=Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby Prokuratury Regionalnej w Łodzi   
ab=ul. Lipowa 81, Łódź
ni=Skarb Państwa Prokuratura Regionalna z siedzibą w Łodzi
ai=Ul. Piotrkowska 151, 90-950 Łódź
br=DROGOWA 
nk=inż. Ryszard SIDOROWICZ
dt=lipiec 2019
cpv=45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
cpv=45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
cpv=45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
cpv=45232310-8	Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej obsługi komunikacyjnej (wewnętrznych nawierz-chni jezdnych - drogi pożarowej oraz miejsc parkingowych i chodników wykonanych z kostki betonowej) w ramach przebudowy (wg odrębnego opracowania) budynku i garaży przejętych na potrzeby Prokuratury Regionalnej zlokalizowanych przy ul. Lipowej 81 w Łodzi.13101310W kosztorysie ujęto:131013101) Usunięcie kolidujących z planowaną inwestycją drzew w ilości 17 sztuk,131013102) Rozebranie istniejących nawierzchni z kostki betonowej na łączną powierzchnię  723m2, z czego 634m2 to tylko sama kostka, natomiast 89m2 to kostka wraz z podbudową,131013103) Wykonanie w niezbędnym zakresie robót ziemnych,131013104 Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 593m2, z czego 334m2 to wymiana samej kostki, 217m2 to dodanie 10cm kruszywa oraz wymiana kostki, natomiast 42m2 to nowe warstwy konstrukcyjne,131013105) Wykonanie pieszych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o całkowicie nowej konstrukcji na łączną powierzchnę 29m2,131013106) Wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 138m2, z czego 83m2 to dodanie 10cm kruszywa oraz wymiana kostki, natomiast 55m2 to nowe warstwy konstrukcyjne,131013107) Wykonanie elementów dróg tj: krawężniki, obrzeża, ścieki na łączną długość 276,1m131013108) Wykonanie powierzchni trawiastych na łączną powierzchnę 250m2,131013109) nasadzenie drzew w ilości 4 szt.,1310131010) Przebudowę studni teletechnicznych w ilości 2 sztuki,

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=obsługa geodezyjna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=ziemia do składowania (utylizacji)	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=106.3

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=materiał do składowania	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=stal zbrojeniowa śr. 6 mm	0
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	0
id=11133	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.44

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=koparka 0.40 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.52

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=koparka 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=drut stalowy śr. 1 mm	0
id=1120602	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	0
id=1120709	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 40 kW	0
id=11331	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.74

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.96

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.72

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.4

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.95

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.29

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.27

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.48

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	0
id=13111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.23

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=glebogryzarka (bez ciągnika)	0
id=13310	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=gwoździe budowlane	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.48

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=kosiarka	0
id=13400	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.25

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.69

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=środki chwastobójcze	0
id=1430999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.25

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.29

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany 31,5/63	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.66

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.63

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.45

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=grunt kat. G1	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.05

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=żwir	0
id=1602499	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=cement 25	0
id=1700300	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.7

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=drzewa liściaste o obwodzie pnia wynoszącym minimum 30 cm	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=drzewa liściaste o obwodzie pnia wynoszącym minimum 10 cm	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.15

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.5

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=drzewa lub krzewy	0
id=2_21016	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.62

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara - TYP3	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0
il=665.88

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm grafitowa - TYP2	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0
il=47.18

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm grafitowa - TYP1	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0
il=62.47

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm grafitowa - TYP3	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0
il=3.08

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x22 cm	0
id=2223011	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.44

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=142.8

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.07

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=gruntocement z betoniarki Rm=2,5MPa	0
id=2370702	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.4

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.75

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.25

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.08

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.12

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=163.4

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)	0
id=39413	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.29

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.23

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=paliki drewniane iglaste do drzew	0
id=3951299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.28

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=przyczepa samowyładowcza	0
id=39641	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.75

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 4,5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.36

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=94.45

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.26

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	0
id=39921	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.6

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=samochodowa mieszarka transportowa do betonu 2500 dm3	0
id=43421	1
jm=m-g	148
ce=0
il=15.52

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=96.64

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=taśma płócienna	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.58

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=pokrywa studni 500x500 ORANGE klasa B125	0
id=8161100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=pokrywa studni 600x1000 LODMAN klasa B125	0
id=8161100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=rama studni 500x500 ORANGE klasa B125	0
id=8161300	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=rama studni 600x1000 LODMAN klasa B125	0
id=8161301	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.04

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min	0
id=83112	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=2171.16

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU
wa=0
kn=0	0	0
id=1546
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=1699
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0.1	D-01.01.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 58]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 15]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 57]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=1548
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Obsługa geodezyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	D-01.01.01				

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1550
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=342
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=342	1	342	D-01.02.02				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 18]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[POZYCJA]
id=1551
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-01 0214-03 	2-01	0206-01	 0214-03 	1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=51.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.3	1	51.3	D-02.00.01				

[RMS 74]
nz=0.1577	0	0.1577
np=1
wa=0
wb=0
il=8.09

[RMS 13]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 63]
nz=0.4307	0	0.1859+18*0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=22.09

[POZYCJA]
id=1552
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Koszty składowania (utylizacji) ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=51.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.3	1	51.3	D-02.00.01				

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=51.3

[ELEMENT 1]
na=USUNIĘCIE KOLIDUJACEJ ZIELENI
wa=0
kn=0	0	0
id=1752
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=1757
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0101-01	1	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	D-01.02.01				

[RMS 74]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=9.94

[RMS 25]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 18]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0101-02	1	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	D-01.02.01				

[RMS 74]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.68

[RMS 25]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 18]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=1797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0101-03	1	0101-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	D-01.02.01				

[RMS 74]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 25]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 18]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1761
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0108-06	2-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne karczowanie małych drzewek (do 15cm obwodu), rzadkich krzaków i podszycia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.01
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	0.01	D-01.02.01				

[RMS 74]
nz=92.6	0	92.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 18]
nz=44	0	44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=1762
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0111-02	2-01	0111-02		1
na=Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korzenie,kora i wrzos) z wywiezieniem na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100	D-01.02.01				

[RMS 74]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 52]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 60]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[POZYCJA]
id=1763
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=koszty utylizacji  pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korzenie,kora i wrzos)
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=10
jm=m-p	164
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	D-01.02.01				

[POZYCJA]
id=1764
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-01 0110-04 	2-01	0110-01	 0110-04 	1
na=Wywożenie dłużyc na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	D-01.02.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=6.99

[RMS 53]
nz=1.34	0	0.54+16*0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.36

[RMS 62]
nz=1.34	0	0.54+16*0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.36

[POZYCJA]
id=1765
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-02 0110-05 	2-01	0110-02	 0110-05 	1
na=Wywożenie karpiny na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.5
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5	D-01.02.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 53]
nz=0.852	0	0.42+16*0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 60]
nz=1.704	0	0.84+16*0.054
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[POZYCJA]
id=1766
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-03 0110-05 	2-01	0110-03	 0110-05 	1
na=Wywożenie gałęzi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	D-01.02.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 53]
nz=0.832	0	0.4+16*0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 60]
nz=1.664	0	0.8+16*0.054
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[POZYCJA]
id=1767
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=koszty utylizacji dłużyc
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	D-01.02.01				

[POZYCJA]
id=1768
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=koszty utylizacji karpiny i gałęzi
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=5.5
jm=m-p	164
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5.5	D-01.02.01				

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=1553
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=1788
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
na=Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 6cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=723
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=723	1	723	D-01.02.04				

[RMS 74]
nz=0.7864	0	0.7864
np=1
wa=0
wb=0
il=568.57

[POZYCJA]
id=1714
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-04	2-31	0811-04		1
na=Rozebranie podbudowy z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	89	D-01.02.04				

[RMS 74]
nz=0.4126	0	0.4126
np=1
wa=0
wb=0
il=36.72

[POZYCJA]
id=1796
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-01	2-31	0802-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 1310ANALOGIA; Ręczne rozebranie stabilizacjI piaskowo-cementowej o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	89	D-01.02.04				

[RMS 74]
nz=0.3181	0	0.3181
np=1
wa=0
wb=0
il=28.31

[POZYCJA]
id=1734
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=123
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123	D-01.02.04				

[RMS 74]
nz=0.2319	0	0.2319
np=1
wa=0
wb=0
il=28.52

[POZYCJA]
id=1735
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0812-03	2-31	0812-03		1
na=Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	D-01.02.04				

[RMS 74]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=19.84

[RMS 73]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[POZYCJA]
id=1789
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03	2-31	0801-03		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	D-01.02.04				

[RMS 74]
nz=0.6625	0	0.6625
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 73]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=1697
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94	D-01.02.04				

[RMS 12]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[POZYCJA]
id=1566
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94	D-01.02.04				

[RMS 63]
nz=0.51	0	0.177+9*0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=47.94

[POZYCJA]
id=1567
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Koszty składowaniai utylizacji urobku z rozbiórek
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94	D-01.02.04				

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=94

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1569
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=1733
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-01 0214-03 	2-01	0206-01	 0214-03 	1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km (70%)131055 x 0,70=38,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=38.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.5	1	38.5	D-02.01.01				

[RMS 74]
nz=0.1577	0	0.1577
np=1
wa=0
wb=0
il=6.07

[RMS 13]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=2.37

[RMS 63]
nz=0.4307	0	0.1859+18*0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=16.58

[POZYCJA]
id=1571
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-01 0214-03 	2-01	0301-01	 0214-03 	1
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.I-II) (30%)131055*0,30=16,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=16.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	16.5	D-02.01.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=26.79

[RMS 63]
nz=0.4748	0	0.23+18*0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=7.83

[POZYCJA]
id=1572
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Koszty składowania (utylizacji) nadmiaru ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=55
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55	D-02.00.01				

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[POZYCJA]
id=1739
pd=WACETOB 2001	KNNR-W	10 2201-01	10	2201-01		1
na=Formowanie nasypów z gruntu kat.G1. Grunt kat.G1 dostarczany środkami transportu kołowego z odl. do 10 km,
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21	D-02.03.01				

[RMS 74]
nz=0.0298	0	0.0298
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 31]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=22.05

[RMS 14]
nz=0.0458	0	0.0458
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 52]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=6.01

[RMS 61]
nz=0.5596	0	0.286+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=11.75

[RMS 16]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=1740
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21	D-02.03.01				

[RMS 74]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.81

[RMS 24]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1783
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=1785
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-02	2-31	1406-02		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	D-03.02.01a				

[RMS 74]
nz=7.563	0	7.563
np=1
wa=0
wb=0
il=15.13

[RMS 32]
nz=0.00813	0	0.00813
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 30]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 46]
nz=0.0146	0	0.0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 27]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 55]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.142	0	0.142
np=0
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1786
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	D-03.02.01a				

[RMS 74]
nz=10.275	0	10.275
np=1
wa=0
wb=0
il=20.55

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 30]
nz=0.0215	0	0.0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 46]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 27]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 55]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.213	0	0.213
np=0
wa=0
wb=0
il=0.43

[POZYCJA]
id=1787
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	D-03.02.01a				

[RMS 74]
nz=5.051	0	5.051
np=1
wa=0
wb=0
il=5.05

[RMS 32]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 30]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 46]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 27]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 55]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.093	0	0.093
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[ELEMENT 1]
na=CIĄGI PIESZO - JEZDNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1595
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=1596
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=593
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=593	1	593	D-04.01.01				

[RMS 74]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.66

[RMS 55]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 23]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 17]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[POZYCJA]
id=1803
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03 0111-04	2-31	0111-03	 0111-04	1
mpn=37:0:200983,101211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm (gruntocement dowożony spoza terenu budowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42	D-04.05.01				

[RMS 74]
nz=0.2012	0	0.2012
np=1
wa=0
wb=0
il=8.45

[RMS 45]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 55]
nz=0.0384	0	0.0304+5*0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 56]
nz=0.0236	0	0.0226+5*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 22]
nz=0.0236	0	0.0226+5*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 66]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[POZYCJA]
id=1747
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 0114-06	2-31	0114-05	 0114-06	1
na=Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm 1310(kruszywo  31,5/63)
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42	D-04.04.04				

[RMS 74]
nz=0.0443	0	0.0443
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 29]
nz=0.5302	0	0.3182+10*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=22.27

[RMS 55]
nz=0.025	0	0.015+10*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0047	0	0.0027+10*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 20]
nz=0.0517	0	0.0387+10*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[POZYCJA]
id=1814
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:100998,101211
na=Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1310(kruszywo  0/31,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=217
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=217	1	217	D-04.04.04				

[RMS 74]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0
il=7.07

[RMS 107]
nz=0.2121	0	0.1697+2*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=46.03

[RMS 106]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 55]
nz=0.01	0	0.008+2*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0029	0	0.0025+2*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 20]
nz=0.0282	0	0.0256+2*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[POZYCJA]
id=1599
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolor szary - TYP3) [ zminusowano kostkę pod ściek 515 - 75*0,2 = 500 ]
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=500
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500	D-05.03.23				

[RMS 74]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=651.6

[RMS 38]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=512.5

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=40.9

[RMS 33]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 55]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[POZYCJA]
id=1770
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolor grafitowy - TYP2) [ zminusowano kostkę pod ściek 35 - 1,7*0,2 = 34,7 ]
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=34.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34.7	1	34,7	D-05.03.23				

[RMS 74]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=45.22

[RMS 39]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=35.57

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 33]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 55]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.51

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[POZYCJA]
id=1772
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolor grafitowy - TYP1) [ zminusowano kostkę pod ściek 43 - 6,4*0,2 =41,7 ]
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=41.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41.7	1	41,7	D-05.03.23				

[RMS 74]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=54.34

[RMS 40]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=42.74

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=3.41

[RMS 33]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 55]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.13

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.42

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[ELEMENT 1]
na=CHODNIK I RAMPA
wa=0
kn=0	0	0
id=1742
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=1743
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29	D-04.01.01				

[RMS 74]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 55]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 23]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 17]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=1745
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1310(kruszywo  31,5/63)
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29	D-04.04.04				

[RMS 74]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.97

[RMS 29]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=9.23

[RMS 55]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 20]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=1773
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolor grafitowy - TYP2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11	D-05.03.23				

[RMS 74]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=14.34

[RMS 39]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=11.27

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 33]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 55]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1774
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolor grafitowy - TYP1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	D-05.03.23				

[RMS 74]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[RMS 40]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=18.45

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 33]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 55]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[ELEMENT 1]
na=MIEJSCA PARKINGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=1702
nu=8
wn=	

[POZYCJA]
id=1703
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138	D-04.01.01				

[RMS 74]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 55]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 23]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 17]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=1807
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03 0111-04	2-31	0111-03	 0111-04	1
mpn=37:0:200983,101211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm (gruntocement dowożony spoza terenu budowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55	D-04.05.01				

[RMS 74]
nz=0.2012	0	0.2012
np=1
wa=0
wb=0
il=11.07

[RMS 45]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 55]
nz=0.0384	0	0.0304+5*0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=2.11

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 56]
nz=0.0236	0	0.0226+5*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 22]
nz=0.0236	0	0.0226+5*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 66]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[POZYCJA]
id=1776
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 0114-06	2-31	0114-05	 0114-06	1
na=Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm 1310(kruszywo  31,5/63)
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55	D-04.04.04				

[RMS 74]
nz=0.0443	0	0.0443
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 29]
nz=0.5302	0	0.3182+10*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=29.16

[RMS 55]
nz=0.025	0	0.015+10*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0047	0	0.0027+10*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 20]
nz=0.0517	0	0.0387+10*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[POZYCJA]
id=1812
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:100998,101211
na=Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1310(kruszywo  0/31,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83	D-04.04.04				

[RMS 74]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0
il=2.71

[RMS 107]
nz=0.2121	0	0.1697+2*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 106]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 55]
nz=0.01	0	0.008+2*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0029	0	0.0025+2*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 20]
nz=0.0282	0	0.0256+2*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[POZYCJA]
id=1777
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolor szary - TYP3)
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135	D-05.03.23				

[RMS 74]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=175.93

[RMS 38]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=138.38

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 33]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 55]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=3.65

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=17.55

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[POZYCJA]
id=1778
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolor grafitowy - TYP3)
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	D-05.03.23				

[RMS 74]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=3.91

[RMS 41]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.07

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 33]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 55]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY DRÓG I ULIC
wa=0
kn=0	0	0
id=1609
nu=9
wn=	

[POZYCJA]
id=1611
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	D-08.01.01				

[RMS 74]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=117.26

[RMS 46]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 30]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[RMS 55]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=6.11

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=13.52

[POZYCJA]
id=1612
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140	D-08.01.01				

[RMS 74]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=60.06

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=142.8

[RMS 30]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 32]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 55]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[POZYCJA]
id=1779
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22	D-08.01.01				

[RMS 74]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=7.16

[RMS 42]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.44

[RMS 30]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 32]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 55]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1748
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07	2-31	0403-07		1
na=Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	D-08.01.01				

[RMS 74]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[POZYCJA]
id=1616
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem1310ANALOGIA: Ława betonowa pod obrzeża
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1.1	D-08.01.01				

[RMS 74]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 46]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 30]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 55]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=1.14

[POZYCJA]
id=1617
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31	D-08.03.01				

[RMS 74]
nz=0.2458	0	0.2458
np=1
wa=0
wb=0
il=7.62

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=31.62

[RMS 30]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 32]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1808
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem1310ANALOGIA: Ława betonowa pod sciek
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.5	D-08.05.02				

[RMS 74]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.55

[RMS 46]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 30]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 55]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=1809
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0608-01	2-31	0608-01		1
na=Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy (kostka kolor szary - TYP3)
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75	D-08.05.02				

[RMS 74]
nz=0.3353	0	0.3353
np=1
wa=0
wb=0
il=25.15

[RMS 38]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 30]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 55]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1810
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0608-01	2-31	0608-01		1
na=Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy (kostka kolor grafitowy - TYP2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.7	1	1.7	D-08.05.02				

[RMS 74]
nz=0.3353	0	0.3353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 39]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 30]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 55]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1811
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0608-01	2-31	0608-01		1
na=Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy (kostka kolor grafitowy - TYP1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=6.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	6.4	D-08.05.02				

[RMS 74]
nz=0.3353	0	0.3353
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 40]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 30]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 55]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 76]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=TRAWNIKI
wa=0
kn=0	0	0
id=1780
nu=10
wn=	

[POZYCJA]
id=1781
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	Z-01.01.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=39.87

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=1782
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0403-03	2-21	0403-03		1
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250	Z-01.01.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=0.04795	0	0.04795
np=1
wa=0
wb=0
il=11.45

[RMS 34]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 28]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 53]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.000302
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1801
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-06	2-21	0702-06		1
na=Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250	Z-01.01.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5

[RMS 34]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 28]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 99]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 55]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 100]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 101]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[ELEMENT 1]
na=NASADZENIA DRZEW
wa=0
kn=0	0	0
id=1798
nu=11
wn=	

[POZYCJA]
id=1799
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0310-07	2-21	0310-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów 1310(drzewa liściaste o obwodzie pnia wynoszącym minimum 30 cm mierzonym na wysokości 1 m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	Z-01.01.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=2.848	0	2.848
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 64]
nz=0.566	0	0.566
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 97]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 94]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 95]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 55]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1800
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0310-07	2-21	0310-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów1310(drzewa liściaste o obwodzie pnia wynoszącym minimum 10 cm mierzonym na wysokości 1 m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	Z-01.01.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=2.848	0	2.848
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 64]
nz=0.566	0	0.566
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 98]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 94]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 95]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 55]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=1802
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-03	2-21	0701-03		1
na=Pielęgnacja drzew
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	Z-01.01.01				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=1.187	0	1.187
np=1
wa=0
wb=0
il=4.53

[RMS 102]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 28]
nz=0.00004	0	0.00004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[ELEMENT 1]
na=PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH (Przebudowa studni kablowych)
wa=0
kn=0	0	0
id=1790
nu=12
wn=	

[POZYCJA]
id=1791
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0505-01	5-01	0505-01		1
mpn=1211
na=Wymiana pokryw studni 500x500 (pokrywa studni 500x500 ORANGE klasa B125)
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	D-01.03.04a				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 82]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=1793
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0505-03	5-01	0505-03		1
mpn=1211
na=Wymiana ramy studni 500x500 (rama studni 500x500 ORANGE klasa B125)
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	D-01.03.04a				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 77]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 78]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 30]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 80]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 55]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 81]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 82]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 83]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=1794
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0505-02	5-01	0505-02		1
mpn=1211
na=Wymiana pokryw studni 600x1000 (pokrywa studni 600x1000 LODMAN klasa B125)
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	D-01.03.04a				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 82]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=1795
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0505-04	5-01	0505-04		1
mpn=1211
na=Wymiana ramy studni 600x1000 (rama studni 600x1000 LODMAN klasa B125)
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	D-01.03.04a				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 74]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=4.13

[RMS 77]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 78]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 30]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 55]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 81]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 82]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 83]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

