[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.8.100.12
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=NOMAX ENGINERRING
afn=Łódź, ul. Wysoka 40/42
nb=Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrezby Prokuratury Regionalnej w Łodzi
ab=Łódź, ul. Lipowa 81
ni=Skarb Państwa Prokuratura Regionalna z siedzibą w Łodzi
ai=Łódź, ul. Piotrkowska 151
br=sanitarna - instalacja wentylacji
nk=mgr inż. Norbert Jastrzębski	Instalacyjna
dt=czerwiec 2019	0
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
pcn=II kw. 2019

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji i klimatyzacji
wa=0
kn=0	0	0
id=109
nu=1

[POZYCJA]
id=311
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01 	2-17	0122-01 		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udzial kształtek do 35 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0	7,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331200-8

[PRZEDMIAR]
wo=7,7	1	7,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=0	1,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1,1	1	1,1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=541
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne elestyczne typu flex o śr. do 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=0	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=313
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01 	2-17	0140-01 		1
na=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=0	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=400
pd=	KNR-W	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=0	73		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						

[POZYCJA]
id=637
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01 	2-17	0138-01 		1
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicami i puszkami rozprężnymi typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=608
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
na=Kolano wyrzutowe o śr.do 200 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=0	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=615
pd=	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
na=Obrotowa nasada kominowa o śr.150 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=0	73		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=487
pd=	KNR	2-17 0205-01 	2-17	0205-01 		1
na=Wentylator kanałowy fi 100 dane wg projektu wraz z regulatorem obrotów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=617
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o śr.do 250 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=0	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=885
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Badanie szczelności kanałów wentylacyjnych
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=1	1	1	1
nu=11
ob=0	11,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=11,8	1	#p1+#p2+#p3						

[POZYCJA]
id=645
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-02	7-24	0153-02		1
na=Montaż układu klimatyzacji serwerowni - klimatyzator naścienny wraz z zestawem do pracy całorocznej i modułem do pracy naprzemiennej (Qch=5kW)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=657
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-02 	7-24	0153-02 		1
na=Montaż układu klimatyzacji pom. rozdzielni - klimatyzator naścienny wraz z zestawem do pracy całorocznej (Qch=5kW)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=658
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-02 	7-24	0153-02 		1
na=Montaż układu klimatyzacji sali narad - klimatyzator kasetonowy (Qch=7kW)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=653
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-02	7-24	0153-02		1
na=Dostawa układu klimatyzacji komfortu K1 system VRF agregaty skraplające (szt. 2) i klimatzytaory naścienne (szt. 30)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=659
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-02	7-24	0153-02		1
na=Dostawa układu klimatyzacji komfortu K2 system VRF agregaty skraplające (szt. 2) i klimatzytaory naścienne (szt. 24)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=343
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 10 mm wraz z izolacją kauczukową gr. 13mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=0	247		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	247						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=647
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 10 mm wraz z izolacją kauczukową gr. 13mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=0	137		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=137	1	137						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=344
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-02	7-24	0235-02		1
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm wraz z izolacją kauczukową gr. 13mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=0	287		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=287	1	287						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=345
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-03	7-24	0235-03		1
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm wraz z izolacją kauczukową gr. 13mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=0	61		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331200-8

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=346
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-04	7-24	0235-04		1
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 22 mm wraz z izolacją kauczukową gr. 13mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=0	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=504
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-04	7-24	0235-04		1
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 22 mm wraz z izolacją kauczukową gr. 13mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=0	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=625
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-04	7-24	0235-04		1
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. do 28 mm wraz z izolacją kauczukową gr. 13mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=0	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=656
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-06	7-24	0235-06		1
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm izolacja 13mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=0	7,5		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=7,5	1	7.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=349
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-03	7-24	0240-03		1
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=0	50		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=350
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-05	7-24	0240-05		1
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=0	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=351
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-07 	7-24	0240-07 		1
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 19 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=506
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-07	7-24	0240-07		1
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=585
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-07 	7-24	0240-07 		1
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=0	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331200-8

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=358
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0501-02	7-24	0501-02		1
na=Przedmuch.sprężonym powietrzem urządzeń i instal.chłodniczych wewn.- obieg bezpośredni
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=0	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=359
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-11	7-24	0513-11		1
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=0	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=360
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		1
na=Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=0	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=648
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01	7-24	0516-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h -serwerownia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=0	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=844
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01	7-24	0516-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h - rozdzielnia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=848
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-02	7-24	0516-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 1.0 tys.kcal/h - sala narad
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=852
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h - układ K1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=861
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h - układ K2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST- 45331000-6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
D89B6BCF63C9E0AE370F2663658E72B7
